**ZP.271.4.153.2025.JW2**

**Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia**

**Wyposażenie pracowni architektury krajobrazu**

1. Krawędziarka do trawnika, Kombi Narzędzie, zakrzywiony wysięgnik: 5 szt

Krawędziarka do trawnika, kombi narzędzie , zakrzywiony wysięgniko funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

Krawędziarka KombiDo precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika przy ścieżkach, drogach dojazdowych i grządkach.

Długość całkowita 92 cm. +/- 2 cm

Zakrzywiony wysięgnik

Waga 2,3 kg +/- 0,2 kg

Do wszystkich Kombi Motorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych i dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

1. Stojak metalowy na kwiaty, na kółkach, 94,5x25x92,5 cm, (+/- 1 cm) czarny: 2 szt

Stojak metalowy na kwiaty, na kółkach o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

Materiał: metal malowany proszkowo na czarno

Z czterema kółkami

1. Podwyższona donica z trejażem i systemem podlewania - 100x43x142 (+/- 1 cm), tworzywo sztuczne: 2 szt

Podwyższona donica z trejażem i systemem podlewania o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

Kolor: antracytowy

Materiał: plastik (PP)

Wymiary: 100 x 43 x 142 cm (dł. x szer. x wys.) (+/- 1 cm)

Pojemność: 90 L

Z kratką

Z systemem podlewania i wskaźnikiem poziomu

Stylizowane na rattan

Produkt odporny na wodę, mróz i promienie UV

Do wykorzystania wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń

1. Żywopłot sztuczny (jodła osłona balkonowa ekran na balustradę nieprzejrzysty): 4 szt

Zastosowanie: wyposażenie pracowni architektury krajobrazu

Żywopłot sztuczny, jodła osłona balkonowa, ekran na balustradę nieprzejrzysty o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

Zastosowanie: wyposażenie pracowni architektury krajobrazu

Długość 3m

Wysokość 1

Rodzaj parawan

Bardzo szczelna, gruba  zasłona  z tworzywa sztucznego na  siatce drucianej elastycznej.

Rolka 1 x 3 m.

Atest ognioodporności

Pozwalający łatwo i szybko osłonić się od otoczenia.

Odporne na warunki atmosferyczne, nie trzeba zdejmować na zimę.

Nadaje się na płoty , balkony, osłony instalacji i elewacji.

Obie strony jednakowe.

Montaż: Żywopłoty, które można łączyć ze sobą, przycinać, wyginać.

Całość przymocowywana  drutem, opaskami zaciskowymi lub wkrętami do podłoża.

1. Łańcuch świetlny zewnętrzny z żarówek, dług. 450-500 cm(Girlanda lampki ogrodowe 5 metrów 10 żarówek): 2 szt

Girlanda lampki ogrodowe 5 metrów 10 żarówek

Girlandy posiadające wysoką klasę odporności IP44

Posiadające gruby przewód z hermetycznymi złączkami, które chronią przed przedostaniem się wody do środka i wywołaniem zwarcia.

Barwa Światła: Ciepła Biała - 2700K

Moc pojedynczej żarówki: 1W

Długość: 5m

Ilość żarówek: 10 szt

Długość żarówek wraz z gwintem: 12cm (+/- 1 cm)

Kąt świecenia: 320°

Rozmieszczenie gniazd: co 0,5m

Gruby nieplączący się kabel

Możliwość łączenia kilku łańcuchów

Klasa wodoodporności: IP44

1. Lampy ogrodowe kule 60 cm średnicy: 2 szt

Lampy ogrodowe kule 60 cm średnicy (+/- 1 cm) o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

Lampa kula ogrodowa 60 cm biała GLOBO

Model: GLOBO 40

Napięcie zasilania: ~230V/ 50Hz

Trzonek: 1xE27

Źródło światła w komplecie: nie

Moc maksymalna żarówki: 60W

Kolor klosza: biały

Kolor podstawy: -

Średnica: 60 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał podstawy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP44

1. Kenzan florystyczny: 16 szt

Kenzan florystyczny o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:

Kenzan okrągły

Średnica 6cm

Petit fleur

Długość igły ok. 1,9cm

Podstawa kenzanu jest zabezpieczona gumowymi uszczelkami, które zapobiegają zarysowaniom lub uszkodzeniu wazonu.

1. Spulchniacz z trzonkiem 3 zębny: 5 szt

Spulchniacz z trzonkiem 3 zębny o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:Wąski spulchniacz ogrodowy do spulchniania gleby na grządkach

Spulchniacz wyposażony jest w siedem ostrych gwiadkowych noży**.**

Noże bardzo łatwo wbijające się w podłoże., kruszące grudy ziemi i spulchniające glebę.

Talerze gwiazdek ułożone są w dwa rzędy i nachodzą na siebie, dzięki czemu podłoże jest dokładniej spulchniane.

Talerze obracają się niezależnie.

Na końcu spulchniacza znajduje się podcinacz, którego zadaniem jest przecinanie korzeni chwastów.

Podcinacz naostrzony jest z obu stron i wycina korzenie zarówno przy pchaniu spulchniacza do przodu jak i do tyłu.

Waga urządzenia: 1 kg

Długość: 30 cm(+/- 1 cm)

Szerokość: 13,50 cm(+/- 1 cm)

Grubość gwiazdki: 1 mm

Montaż na standardowy trzonek 150 cm, fi 28 mm.