|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | | | Podstawa | | Opis i wyliczenia | | | | | | | | j.m. | Poszcz. | | Razem | | |
| **PRZEDMIAR:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | |  | | **NASADZENIA - DRZEWA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 d.1 | | | KNR 2-21 0310-06 | | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | | | | | | | | szt. |  | |  | | |
|  | | |  | | 4 | | | | | | | | szt. | 4,000 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **4,000** | | |
| **2** | | |  | | **NASADZENIA - KRZEWY** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 d.2 | | | KNR 2-21 0301-05 | | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m | | | | | | | | szt. |  | |  | | |
|  | | |  | | 134 | | | | | | | | szt. | 134,000 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **134,000** | | |
| **3** | | |  | | **WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 d.3 | | | KNR 2-31 0407-02 analogia | | Obrzeża EKO-BORD WYS. 45 MM | | | | | | | | m |  | |  | | |
|  | | |  | | 66 | | | | | | | | m | 66,000 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **66,000** | | |
| 4 d.3 | | | KNR 2-21 0218-02 analogia | | Rozścielenie kory ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | | | | | | | | m3 |  | |  | | |
|  | | |  | | 4 | | | | | | | | m3 | 4,000 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **4,000** | | |
| **4** | | |  | | **TRAWNIKI** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 d.4 | | | KNR 2-21 0217-02 | | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) POW. 723 M2\*0,10 M | | | | | | | | m3 |  | |  | | |
|  | | |  | | 72,3 | | | | | | | | m3 | 72,300 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **72,300** | | |
| 6 d.4 | | | analiza indywidualna | | Wywóz i utylizacja gruntu zadarnionego pow.723 m2 \* 0,10 m | | | | | | | | m3 |  | |  | | |
|  | | |  | | 72,3 | | | | | | | | m3 | 72,300 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **72,300** | | |
| 7 d.4 | | | KNR 2-21 0218-02 | | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim POW.723 M2 \* 0,1 M | | | | | | | | m3 |  | |  | | |
|  | | |  | | 72,3 | | | | | | | | m3 | 72,300 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **72,300** | | |
| 8 d.4 | | | KNR 2-21 0401-01 | | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | | | | | | | | m2 |  | |  | | |
|  | | |  | | 723 | | | | | | | | m2 | 723,000 | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | RAZEM | | **723,000** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |